|  |
| --- |
| **工程量清单报价表** |
| 工程名称:岱宗、泮河校区地面塌陷维修工程 |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价 |
|
| 1 |  | 泮河校区教学楼地面 |  |  |  |  |
| 2 | 01-1-121 换 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m2 | 4 |  |  |
| 3 | 01-1-117 | 楼地面拆除 混凝土垫层 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 4 | 借11-5-6 | 楼地面面层割缝 | 10m | 23 |  |  |
| 5 | 01-10-99 换 | 陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 换为【地板砖800×800】[现拌] | 10m2 | 2 |  |  |
| 6 | 01-10-29 换 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌] | 10m2 | 33 |  |  |
| 7 | 01-10-99 换 | 陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 换为【地板砖600×600】[现拌] | 10m2 | 2 |  |  |
| 8 | 01-10-29 换 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌] | 10m2 | 38 |  |  |
| 9 | 01-10-99 换 | 陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 换为【地板砖300×300】[现拌] | 10m2 | 0.2 |  |  |
| 10 | 01-10-99 换 | 陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 换为【地板砖300×300】[现拌] | 10m2 | 0.1 |  |  |
| 11 | 01-10-29 换 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌] | 10m2 | 5 |  |  |
| 12 | 01-10-99 换 | 陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 换为【地板砖200×200】[现拌] | 10m2 | 0.14 |  |  |
| 13 | 01-10-29 换 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌] | 10m2 | 3 |  |  |
| 14 | 费用1 | 材料抬上楼增加用工 | 工日 | 4 |  |  |
| 15 | 01-1-104 换 | 楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内 采用人力运输 机械\*0,人工[00010100] 含量+0.78 | 10m3 | 0.5 |  |  |
| 16 | 费用2 | 垃圾倒运外运 | 车 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 秋桂餐厅北侧井盖与塌陷地面维修 |  |  |  |  |
| 2 | 借16-4-10 换 | 铸铁井盖拆除 | 10套 | 1.2 |  |  |
| 3 | 借16-4-10 换 | 铸铁井盖安装（带座） | 10套 | 1.2 |  |  |
| 4 | 01-1-75 | 混凝土及钢筋混凝土 | 10m3 | 0.05 |  |  |
| 5 |  | 构件拆除 预制钢筋混凝土 小型构件 |  |  |  |  |
| 6 | 借16-4-10 | 铸铁井盖安装（带座） | 10套 | 0.5 |  |  |
| 7 | 01-1-117 | 楼地面拆除 混凝土垫层 | 10m3 | 0.3 |  |  |
| 8 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.3 |  |  |
| 9 | 借5-54 换 | 起垫砖检查井 φ700井筒 第一层砖[现浇砂浆] | 座 | 17 |  |  |
| 10 | 01-1-62 | 砌体拆除 砖墙 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 11 | 01-3-47 换 | 混水砖墙 1砖半[现拌] | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 12 | 借16-4-14 换 | 排水沟铸铁盖板拆除 | 10m | 0.35 |  |  |
| 13 | 借16-4-14 换 | 排水沟铸铁盖板安装 | 10m | 0.35 |  |  |
| 14 | 01-1-117 | 楼地面拆除 混凝土垫层 | 10m3 | 0.02 |  |  |
| 15 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 16 | 费用3 | 垃圾装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 17 | 01-1-75 | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土 小型构件 | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 18 | 01-4-103 换 | 预制混凝土构件安装 沟、坑盖板[现拌] | 10m3 | 0.04 |  |  |
| 19 | 01-1-117 | 楼地面拆除 混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 20 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.1 |  |  |
| 21 | 01-10-40 换 | 水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 20[现拌] | 10m2 | 0.8 |  |  |
| 22 | 01-1-62 | 砌体拆除 砖墙 | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 23 | 01-3-63 换 | 砖地沟[现拌] | 10m3 | 0.2 |  |  |
| 24 | 01-11-5 换 | 水泥砂浆 墙、柱面 (厚9+6mm) 干混抹灰砂浆DPM15实际厚度(mm):14 [现拌] | 10m2 | 0.9672 |  |  |
| 25 | 费用3 | 垃圾装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 泮河校区青兰公寓井盖地面塌陷维修 |  |  |  |  |
| 2 | 01-1-127 换 | 楼地面拆除 拆除粘土砖、水泥花砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4  | 10m2 | 0.3 |  |  |
| 3 | 借2-139 换 | 人行道 铺装彩色步砖 砂浆结合层[现浇砂浆] | 10m2 | 0.3 |  |  |
| 4 | Z88003773 | 彩色步砖 200×100×60  | m2 |  |  |  |
| 5 | 01-10-16 | 垫层 砂石 人工级配 | 10m3 | 0.06 |  |  |
| 6 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.03 |  |  |
| 7 | 费用1 | 清理垃圾用工 | 工日 | 0.5 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 泮河校区西南片区水泥盖板维修 |  |  |  |  |
| 2 | 01-1-75 | 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土 小型构件 | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 3 | 01-4-103 换 | 预制混凝土构件安装 沟、坑盖板[现拌] | 10m3 | 0.01 |  |  |
| 4 | 费用2 | 水泥板运输，北校到南校 | 趟 | 1 |  |  |
| 5 | 01-1-117 | 楼地面拆除 混凝土垫层 | 10m3 | 0.002 |  |  |
| 6 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.002 |  |  |
| 7 | 01-10-40 换 | 水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 20[现拌] | 10m2 | 0.03 |  |  |
| 8 | 01-4-110 | 预制混凝土构件安装 接头灌缝 | 10m | 0.03 |  |  |
| 9 | 费用1 | 清理垃圾用工 | 工日 | 0.5 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 泮河校区9号公寓井盖维修 |  |  |  |  |
| 2 | 借1-4-1 | 人工平整场地 | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 3 | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 0.4 |  |  |
| 4 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.015 |  |  |
| 5 | 借5-54 换 | 起垫砖检查井 φ700井筒 第一层砖[现浇砂浆] | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 费用1 | 清理垃圾用工 | 工日 | 0.5 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 泮河校区南操场厕所地面维修 |  |  |  |  |
| 1 | 01-1-117 H00010010 00010010 +0.4 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4  | 10m3 | 0.3 |  |  |
| 2 | 01-10-12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.3 |  |  |
| 3 | 01-10-43 换 | 加浆抹灰随捣随抹 厚度(mm) 5[现拌] | 10m2 | 2 |  |  |
| 4 | 费用2 | 垃圾倒运外运 | 车 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 人行道广场砖维修 |  |  |  |  |
| 1 | 01-1-121 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 | 10m2 | 2 |  |  |
| 2 | 借2-146 | 人行道 广场砖 缝宽≤15mm 砂浆结合层 | 10m2 | 2 |  |  |
| 3 | Z88003743 | 广场砖  | m2 | 16 |  |  |
| 4 | 01-10-29 | 平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1 | 10m2 | 10 |  |  |
| 5 | 费用3 | 垃圾装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 岱宗校区学工楼草地石板更换加厚石板程 |  |  |  |  |
| 1 | 借1-4-1 | 人工平整场地 | 10m2 | 4 |  |  |
| 2 | 01-2-55 | 原土夯实 | 10m2 | 4 |  |  |
| 3 | 借2-150 | 人行道 铺装方整石板 砂结合层 | 10m2 | 4 |  |  |
| 4 | Z88003758@1 | 5cm 白麻荔枝板  | m2 | 40.8 |  |  |
| 5 | 费用8 | 草地石板38块人力运输1公里 | 工日 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |