**工程量清单**

工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（岱宗校区下水道抢修部分）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层  | m3 | 2 |  |  |
| 2 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层  | m2 | 4 |  |  |
| 3 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | m3 | 8 |  |  |
| 4 | 砖砌井(池)壁 矩形 换为【水泥砂浆 M7.5】 | m3 | 1 |  |  |
| 5 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 | m2 | 6 |  |  |
| 6 | C30预制混凝土 零星盖板 | m3 | 0.5 |  |  |
| 7 | 其他混凝土构件 单体体积≤0.1m3 人力安装 | m3 | 0.5 |  |  |
| 8 | 垫层 细石混凝土 | m3 | 1 |  |  |
| 10 | 室内塑料排水管(热熔连接)≤dn110 | m | 11 |  |  |
| 11 | 砌体拆除 砖墙 洞口面积≤0.5m2  | m3 | 0.5 |  |  |
| 12 | 零星砌体 | m3 | 0.5 |  |  |
| 13 | 防水砂浆掺防水粉 厚20mm | m2 | 1 |  |  |
| 14 | 人工夯填槽坑 | m3 | 8 |  |  |
| 15 | 渣块清理打堆装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 16 | 完成后人工打扫清理用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 17 | 水泥砂浆 楼地面20mm | m2 | 6 |  |  |
| 18 | 细石混凝土 40mm | m2 | 6 |  |  |

**工程量清单**

工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（泮河校区6#公寓129卫生间下水道抢修部分）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层  | m3 | 1 |  |  |
| 2 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层  | m2 | 2 |  |  |
| 3 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | m3 | 8 |  |  |
| 4 | 垫层 细石混凝土 | m3 | 1 |  |  |
| 5 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | m2 | 2 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆 楼地面20mm | m2 | 8 |  |  |
| 7 | 室内塑料排水管(法兰式连接)≤dn160 | m | 8 |  |  |
| 8 | 人工夯填槽坑 | m3 | 8 |  |  |
| 9 | 蹲式大便器拆除 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 破拆后渣土人工清理打堆运至楼外装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 11 | 完工后人工清理打扫现场用工 | 工日 | 3 |  |  |
| 12 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 检查井盖拆除安装、清理找补井圈抹灰 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**工程量清单**

工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（泮河校区6#公寓139卫生间下水道抢修部分）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 | m3 | 1 |  |  |
| 2 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 | m2 | 2 |  |  |
| 3 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | m3 | 8 |  |  |
| 4 | 垫层 细石混凝土 | m3 | 1.5 |  |  |
| 5 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm | m2 | 1.5 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆 楼地面20mm | m2 | 7 |  |  |
| 7 | 室内塑料排水管(法兰式连接)≤dn160 | m | 7 |  |  |
| 8 | 人工夯填槽坑 | m3 | 7 |  |  |
| 9 | 蹲式大便器拆除 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 破拆后渣土人工清理打堆运至楼外装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 11 | 完工后人工清理打扫现场用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 12 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 检查井盖拆除并安装、井圈找补水泥砂浆 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**工程量清单**

工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（泮河校区饮食1#办公楼下水道抢修部分）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 楼地面拆除 混凝土垫层 需铲除找平层 | m3 | 2 |  |  |
| 2 | 楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层  | m2 | 10 |  |  |
| 3 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m | m3 | 10 |  |  |
| 4 | 垫层 细石混凝土 | m3 | 2 |  |  |
| 5 | 广场砖路面 | m2 | 10 |  |  |
| 6 | 室内塑料排水管(法兰式连接)≤dn160 | m | 8 |  |  |
| 7 | 人工夯填槽坑 | m3 | 13 |  |  |
| 8 | 破拆后渣土人工清理打堆运至楼外装车外运 | 车 | 1 |  |  |
| 9 | 完工后人工清理打扫现场用工 | 工日 | 2 |  |  |
| 10 | 混凝土井(池) 井(池)顶 | m3 | 1 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18 小型构件(或小型池槽) 人工\*2,机械\*2 | t | 0.5 |  |  |
| 12 | 贮水（油）、化粪池沉淀池水槽木模板木支撑 | m2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**工程量清单**

工程名称：岱宗校区、泮河校区下水道抢修工程及硬化地面工程（硬化地面部分）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹5mm | m2 | 55 |  |  |
| 2 | 混凝土板上保温 地面耐碱纤维网格布 | m2 | 55 |  |  |
| 3 | 楼地面拆除 水泥面层 | m2 | 55 |  |  |
| 4 | 人工运土方 运距(m) ≤20 实际运距100米 | m3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |